Гигиенические требования к копировальным аппаратам

Временные санитарные правила от 10 июля 1997 г. ВСП 3-05-03
"Гигиенические требования к копировально-множительному
оборудованию и организации работ"
(утв. Главным государственным санитарным врачом по г.Москве)

С 25 июня 2003 г. введены в действие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 мая 2003 г.

   1.  Общие положения и область применения                              
   2.  Требования к производственным помещениям                          
   3.  Требования к микроклимату, организации отопления и воздухообмена  
   4.  Требования к водоснабжению и канализации                          
   5.  Требования к организации освещения производственных  помещений  и 
       рабочих мест                                                      
   6.  Допустимые уровни шума и вибрации                                 
   7.  Допустимые уровни ультрафиолетового излучения                     
   8.  Допустимые уровни лазерного излучения                             
   9.  Допустимые уровни напряженности электростатического поля          
   10. Организация и проведение инструментального контроля               
   11. Требования к организации медицинского обслуживания                
   Приложение 1. Факторы производственной среды при  различных  способах 
                 копирования                                             
   Приложение 2. Предельно-допустимые  концентрации  вредных  веществ  в 
                 воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе              
   Приложение 3. Нормативы уровней искусственной освещенности            
   Приложение 4. Рекомендуемые типы местных вытяжных устройств           
   Приложение 5. Перечень методик измерения содержания вредных веществ в 
                 воздухе рабочей зоны                                    
   Приложение 6. Перечень нормативных документов на методики  выполнения 
                 измерений     производственного      шума,    вибрации, 
                 освещенности рабочих мест                               
   Приложение 7. Средства  измерений,   рекомендуемые   для   проведения 
                 инструментального  контроля  факторов  производственной 
                 среды при оценке условий труда                          

Введены в действие с 10 июля 1997 г.

Взамен ВСП N 3-05-303 от 24 ноября 1993 г.

1. Общие положения и область применения

1.1. Настоящие Временные санитарные правила (далее ВСП) действуют на территории г.Москвы и регламентируют гигиенические требования к копировально-множительному оборудованию и факторам производственной среды с целью предотвращения их неблагоприятного действия на здоровье и работоспособность работников при организации и проведении работ с применением средств копировально-множительной техники.
1.2. Требования ВСП распространяются на вновь организуемые, реконструируемые и действующие производства, цеха, участки, отдельные помещения с постоянными и непостоянными рабочими местами, в том числе, с единичным составом копировально-множительного оборудования.
1.3. Настоящие ВСП, определяют (регламентируют) санитарно-гигиенические требования к организации и проведению копировально-множительных работ с применением:
- диазо-светокопирования;
- электрофотокопирования;
- термокопирования;
- фотокопирования; на различных типах копировально-множительных аппаратов отечественного и импортного производства, в том числе настольных, а также средств цветного копирования.
1.4. Ответственность за выполнение настоящих Временных санитарных правил возлагается на должностных лиц, работников организаций и учреждений, физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, осуществляющих разработку, производство, закупку, реализацию и применение копировально-множительной техники, а также занимающихся проектированием, строительством и реконструкцией помещений, предназначенных для эксплуатации копировально-множительной техники в помещениях административного, общественного, промышленного назначения на территории г.Москвы.
1.5. Запрещается применение производственного оборудования на копировально-множительных участках без гигиенической оценки его безопасности для здоровья человека. Вновь устанавливаемое производственное оборудование, независимо от года выпуска, должно иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.
1.6. Настоящие ВСП обязательны для соблюдения предприятиями, организациями, учреждениями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностными лицами и гражданами (ст.3, ст.9 Закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").
1.7. Руководители предприятий, учреждений, организаций вне зависимости от форм собственности и подчиненности обязаны привести рабочие места на копировально-множительных участках в соответствие с требованиями настоящих ВСП.
1.8. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль за выполнением настоящих Временных санитарных правил осуществляется Центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г.Москве.
1.9. Ввод в эксплуатацию помещений, предназначенных для работы на копировально-множительных аппаратах, осуществляется при обязательном участии представителей Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
1.10. Срок введения ВСП устанавливается с момента их утверждения, пересмотр Правил производится в установленном порядке.

2. Требования к производственным помещениям

2.1. Размещение копировально-множительных участков в подвальных помещениях любых типов зданий не допускается.
2.2. Запрещается размещение средств копировально-множительной техники в жилых зданиях, за исключением аппаратов настольного типа, необходимых для ведения работ в подразделениях, разрешенных к размещению на 1 и цокольных этажах жилых зданий в соответствии со СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания".
2.3. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений должны обеспечивать возможность организации поточности технологического процесса, механизации работ, связанных со вспомогательными операциями (доставка рулонов бумаги, резка бумаги на необходимый формат, транспортирование готовой продукции и вспомогательных материалов).
2.4. Не допускается размещение в одном помещении электрографического и светокопировального оборудования, электрографических и фотокопировальных аппаратов.
2.5. В составе копировально-множительных производств должно предусматриваться не менее 3-х помещений: производственное - для копировально-множительных работ, помещение приема-выдачи, регистрации заказов, оформления документации и складское помещение для хранения вспомогательных материалов.
2.6. Набор санитарно-бытовых помещений и оборудования должен отвечать требованиям СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".
2.7. При применении аппаратов копировально-множительной техники настольного типа, а также единичных стационарных копировально-множительных аппаратов, используемых периодически, для нужд самого предприятия, допускается их установка в помещениях, где производятся другие виды работ, с соблюдением требований данных ВСП.
2.8. Площадь и кубатура помещений на одного работающего должна соответствовать требованиям технологической и эксплуатационной документации, но не менее 6 кв.м, при кубатуре - не менее 15 куб.м.
Определение минимальной площади производственных и складских помещений должно производиться, исходя из устанавливаемого (запроектированного) оборудования, количества вспомогательных материалов.
2.9. Расстановка оборудования должна производиться с учетом обеспечения свободного доступа ко всем частям механизмов машин и аппаратов, как для обслуживания, так и для ремонта.
Расстояние от стены или колонны до краев машины или аппарата (с учетом конструкции вентсистем) должно составлять - не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м.
Между станкам и машинами должно быть достаточно места для размещения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Минимальные размеры проходов, должны быть не менее 0,6 м.
2.10. Допускается хранить на рабочем месте не более односменного запаса сырья и готовой продукции.
2.11. При установке микрофильмирующего оборудования высота помещений должна быть не менее 3-х метров.
2.12. В складских помещениях должны быть обеспечены свободный доступ к каждой партии бумаги, химикатах и другим материалам, а также их удобная и безопасная транспортировка.
Ручная укладка листовой бумаги должна производиться в штабели высотой не более 1,6 м, ролевой бумаги - в штабели высотой не более 3-х ролей. Для предотвращения раскатывания ролей должны применяться специальные прокладки (башмаки) в виде треугольника.
Химические реактивы и растворы должны храниться в таре завода-изготовителя, тара должна иметь этикетку и быть хорошо укупорена. Не допускается совместное хранение аммиака и кислот. Розлив кислот и аммиака из бутылей должен производиться с применением сифона для перекачки агрессивных жидкостей.
При проведении корректировки растворов необходимо предусматривать отдельное помещение для приготовления растворов аммиака, кислот.
2.13. Дверные проемы помещений для копировально-множительных работ не должны иметь порогов (или должны оборудоваться пандусами), двери должны открываться в сторону выходов (коридоров).
2.14. Полимерные и другие строительные материалы, используемые для внутренней отделки помещений должны быть разрешены для применения органами и учреждениями Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
2.15. Поверхность пола в производственных помещениях должна быть ровной, без выбоин, нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки, покрытие пола должно обладать антистатическими свойствами.
2.16. При использовании в технологии порошковых материалов необходимо предусмотреть отдельное помещение для хранения сырья, напыления (нанесения), литья форм и др. процессов. Помещения должны соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил.
2.17. Помещения должны быть оснащены аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

3. Требования к микроклимату, организации отопления и воздухообмена

3.1. Помещения копировально-множительного производства должны быть оборудованы системами отопления и кондиционирования в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
3.2. Микроклиматические условия на рабочих местах в производственных помещениях должны отвечать требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".
3.3. Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений должно соответствовать требованиям Перечня "Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны" N 4617-88, МЗ и дополнениям к указанному Перечню.
3.4. Места выделения вредных веществ, влаги, тепла должны быть оборудованы устройствами местной вытяжной вентиляции.
Рекомендуемые типы местных отсосов приведены в Приложении 5.
3.5. Копировально-множительные аппараты, имеющие встроенные озоновые фильтры, могут эксплуатироваться без дополнительного устройства местной вытяжной вентиляции по месту их установки, при условии организации контроля воздуха рабочей зоны и замены озоновых фильтров, в зависимости от срока службы и объемов работ, производимых на копировальных аппаратах.
3.6. Работы по замене озоновых фильтров должны быть зафиксированы в специальном журнале с указанием даты, Ф.И.О., должности лица производившего данную работу, типа, марки, модели (типоисполнения), заводского номера копировального аппарата.
3.7. Определение концентраций вредных веществ в приземном слое от стационарных источников загрязнения, с учетом их рассеивания, проводятся в соответствии с ОНД-90 часть 1 "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий", главы 7 СНиП 2.04.05-91 и ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями", а также СанПиН 2.1.6.575-96 "Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест".

4. Требования к водоснабжению и канализации

4.1. Водоснабжение и канализация должны отвечать требованиям СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
4.2. Производственные помещения, в которых по технологии предусматривается использование воды, должны быть оборудованы подводкой централизованного водоснабжения.
4.3. Производственные сточные воды должны подвергаться нейтрализации до рН 6,5-8,5. Слив кислот, щелочей, электролитов, химических травящих растворов в городскую канализационную сеть без их нейтрализации запрещается.
4.4. Допускается сбор и временное хранение производственных сточных вод в специальных, герметично укупоренных емкостях с последующей реализацией с целью утилизации в установленном порядке (по договору, соглашению).
4.4. Работы по обезвреживанию сточных вод должны быть задокументированы в специальном журнале с указанием даты, объема сточных вод, количества примененных химических реактивов, полученных результатов, указанием ответственного лица, проводившего работы, или указанием организации, принявшей по договору производственные сточные воды для утилизации.

5. Требования к организации освещения
производственных помещений и рабочих мест

5.1. В производственных помещениях копировально-множительных работ должно предусматриваться естественное и искусственное освещение.
Размещение производств с постоянными рабочими местами в помещениях без естественного света допускается с разрешения органов Государственного санитарно-эпидемиологического надзора при специальном обосновании технологической необходимости.
5.2. Показатели, световой среды на участках копировально-множительных работ должны соответствовать требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".
Уровни искусственной освещенности производственных и складских помещений приведены в Приложении 3 настоящих правил.
5.3. В качестве источников света в установках общего и местного освещения, как правило, необходимо предусматривать газоразрядные лампы типа ЛБ.
5.4. Светильники в системе общего и местного освещения должны иметь светорассеивающую арматуру.
5.5. Показатель ослепленности должен быть не более 40, коэффициент пульсации от установок общего освещения не должен превышать 20%.
5.6. Должны быть предусмотрены эффективные средства доступа к светильникам с целью их чистки, ремонта и замены ламп, работы по замене ламп должны записываться в соответствующем журнале.

6. Допустимые уровни шума и вибрации

6.1. Допустимые значения уровней шума на рабочих местах определяются основным видом деятельности работников и не должны превышать нормативных значений согласно СН 3223-85 "Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах".
Производственные помещения, в которых для работы используется копировально-множительное оборудование, не должны быть смежными с помещениями, в которых уровни шума и вибрации превышают нормируемые по СН 3223-85 ПДУ.
6.2. В производственных подразделениях, в которых работа на копировально-множительном оборудовании является основным видом деятельности, уровень вибрации на постоянных рабочих местах не должен превышать допустимых значений СН N 3044-84 "Санитарные нормы вибрации рабочих мест" для категории 3 тип "А".
6.3. Уровень вибрации в подразделениях, где работа на копировально-множительном оборудовании является вспомогательной, и в помещениях без оборудования, не должен превышать допустимых значений СН 3044-84 для категории 3 тип "В".

7. Допустимые уровни ультрафиолетового излучения

7.1. Допустимая интенсивность ультрафиолетового излучения (УФИ) в производственных помещениях при проведении копировально-множительных работ должна соответствовать требованиям СН 4557-88 "Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях".
7.2. Технологические процессы, сопровождающиеся УФИ, должны проводиться на изолированных участках (светокопирование, диазокопирование, контактное копирование при микрофильмировании).
7.3. Включение и выключение источников ультрафиолетового излучения должно быть сблокировано со встроенными в оборудование средствами защиты от излучения (автоматически закрывающиеся шторы, экраны, крышки, т.п.).
7.4. Работа с неисправными средствами защиты, неисправными аппаратами запрещается.
7.5. Технологические процессы, связанный с работой источников УФИ, должны проводиться в автоматическом режиме без присутствия человека, за исключением электрографических аппаратов различных типов и моделей.
7.6. В связи с возможностью образования и поступления в воздух рабочей зоны озона и окислов азота оборудование должно иметь встроенные местные вытяжные устройства. Системы местных вытяжных устройств должны быть сблокированы с оборудованием, являющимся источником УФИ.
Копировально-множительная техника, при работе которой вследствие ионизации воздуха образуется озон, должна быть оборудована озоновыми фильтрами, входящими в конструкцию аппарата.
7.7. Общеобменная приточно-вытяжная и местная вытяжная вентиляция должна работать в течении всей смены (или в период производства работ, в случае, если это помещение с временным пребыванием работников).
7.8. При ремонте, наладке установок УФИ работники должны использовать средства индивидуальной защиты глаз и рук в соответствии с действующими нормативами.

8. Допустимые уровни лазерного излучения

8.1. Предельно-допустимые уровни (ПДУ) лазерного излучения рассчитываются в соответствии с СН 5804-91 "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров".

9. Допустимые уровни напряженности электростатического поля

9.1. Допустимый уровень напряженности электростатического поля на поверхности оборудования не должен превышать 20 кВ/м.

10. Организация и проведение инструментального контроля

10.1. Работодатель обязан организовывать проведение лабораторно-инструментальных исследований параметров вредных производственных факторов на рабочих местах.
10.2. Периодичность контроля за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны устанавливается в соответствии с требованиями п.п. 4.2.4., 4.2.5. ГОСТ ССБТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".
10.3. Периодичность контроля за параметрами физических факторов производственной среды (шум, вибрация, освещенность рабочих мест, ультрафиолетовое излучение, инфракрасное излучение, напряженность электростатического поля) должна составлять не менее 1-го раза в год.
10.4. Периодичность контроля за параметрами микроклиматических условий на рабочих местах должна составлять - 2 раза в год (в холодный и теплый период года).
10.5. В зависимости от конкретных условий труда и значений параметров факторов, указанных в п.п.10.2.-10.4., по согласованию с территориальными органами Госсанэпиднадзора периодичность контроля может быть изменена.
10.6. Для проведения лабораторно-инструментального контроля должны применяться действующие нормативные документы, методики выполнения измерений, утвержденные в установленном порядке (Приложение 6, 7).
10.7. Инструментальный контроль должен проводиться специалистами испытательных лабораторий (ИЛ), испытательных лабораторных центров (ИЛЦ) аттестованных или аккредитованных в данной области в установленном порядке.
10.8. Приемка в эксплуатацию участков (единичного оборудования) копировально-множительной техники осуществляется с обязательным применением лабораторно-инструментальных методов контроля.

11. Требования к организации медицинского обслуживания

10.1. Работники, занятые на копировально-множительных работах, должны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры согласно приказам N 280/88, N 405-96 и N 90-96 МЗ РФ.
10.2. К непосредственной работе по обслуживанию средств копировально-множительной техники допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.
10.3. Женщины со времени установления беременности и в период кормления грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.
10.4. Трудоустройство беременных женщин следует осуществлять в соответствии с "Гигиеническими рекомендациями к рациональному трудоустройству беременных женщин" (1993 г., Госкомсанэпиднадзор).

Приложение N 1

Факторы производственной среды при различных способах копирования

Начало таблицы. См. окончание

┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Вид (спо-  │             Производственные факторы                      │
│соб) ко-   ├────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│пирования  │физические                  │химические                    │
│           ├───┬───┬───┬─────┬─────┬────┼────┬─────┬─────┬──────┬──────┤
│           │УФИ│ИКИ│ШШМ│виб- │теп- │пыль│озон│азота│амми-│стирол│ацетон│
│           │   │   │   │рация│ловы-│    │    │оксид│ак   │      │      │
│           │   │   │   │     │деле-│    │    │     │     │      │      │
│           │   │   │   │     │ния  │    │    │     │     │      │      │
├───────────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Диазокопи- │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│рование    │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│(светокопи-│   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│рование)   │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│типа СК,   │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│др.        │ + │ - │ - │ -   │  +  │  - │ +  │  +  │  +  │  -   │  -   │
│           │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│Фотокопиро-│   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│вание      │ - │ + │ - │  -  │  -  │  - │ -  │  -  │  -  │  -   │  -   │
│           │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│Термокопи- │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│рование    │ - │ + │ - │  -  │  -  │  - │ -  │  -  │  -  │  -   │  -   │
│           │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│Микрофиль- │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│рование    │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│химико-фо- │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│тографичес-│   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│кая обрабо-│   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│тка        │ - │ + │ - │  -  │  -  │  - │ -  │  -  │  -  │  -   │  -   │
│           │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│контактное │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│копирование│ + │ - │ - │  -  │  -  │  - │ +  │  +  │  -  │  -   │  -   │
│           │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│Электрофо- │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│токопирова-│   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│ние (элект-│   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│рография)  │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│ксерокс,   │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│канон      │ + │ - │ - │  -  │  -  │  - │ +  │  +  │  -  │  -   │  +   │
│МВ, др.    │ + │ - │ - │  -  │  -  │  - │ +  │  +  │  -  │  +   │  -   │
│эра, рам   │ + │ - │ + │  -  │  +  │  - │ +  │  +  │  -  │  -   │  +   │
│           │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│Полноцвет- │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│ные лазер- │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│ные копиро-│   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│вальные ап-│   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│параты раз-│   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│личных ма- │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│рок, моде- │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│лей, типо- │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│исполнений │ - │ + │ - │  -  │  -  │ -  │  + │  +  │  -  │  -   │   -  │
│           │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│Средства   │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│отображения│   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│и передачи │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│информации │ - │ - │ - │  -  │  -  │ -  │  + │  +  │  -  │  -   │  -   │
│           │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│Редакцион- │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│но-оформи- │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│тельское   │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│(включая   │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│машбюро)   │ - │ - │ + │  -  │  -  │ -  │ -  │  -  │  -  │   -  │  -   │
│           │   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│Брошюровоч-│   │   │   │     │     │    │    │     │     │      │      │
│переплетное│ - │ - │ + │  +  │  -  │ +  │ -  │  -  │  -  │   -  │  -   │
└───────────┴───┴───┴───┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴──────┴──────┘

Окончание таблицы. См. Начало
┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Вид (спо-  │    Производственные факторы                               │
│соб) ко-   ├───────────────────────────────────────┬───────────────────┤
│пирования  │  химические                           │психофизиологичес- │
│           │                                       │кие                │
│           ├──────┬────────┬───────┬──────┬────────┼────────┬──────────│
│           │водо- │эпихлор-│кислоты│бензин│этиле-  │физичес-│напряжение│
│           │род   │гидрин  │       │      │на оксид│кие наг-│зрения    │
│           │селе- │        │       │      │        │рузки   │          │
│           │нистый│        │       │      │        │        │          │
├───────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼────────┼────────┼──────────┤
│Диазокопи- │      │        │       │      │        │        │          │
│рование    │      │        │       │      │        │        │          │
│(светокопи-│      │        │       │      │        │        │          │
│рование)   │      │        │       │      │        │        │          │
│типа СК,   │      │        │       │      │        │        │          │
│др.        │   -  │   -    │   -   │   -  │   -    │   +    │    -     │
│           │      │        │       │      │        │        │          │
│Фотокопиро-│      │        │       │      │        │        │          │
│вание      │   -  │   -    │   +   │   -  │   -    │   -    │    -     │
│           │      │        │       │      │        │        │          │
│Термокопи- │      │        │       │      │        │        │          │
│рование    │   -  │   -    │   -   │   -  │   -    │   -    │    -     │
│           │      │        │       │      │        │        │          │
│Микрофиль- │      │        │       │      │        │        │          │
│рование    │      │        │       │      │        │        │          │
│химико-фо- │   -  │   -    │   +   │   -  │   -    │   -    │    -     │
│тографичес-│      │        │       │      │        │        │          │
│кая обрабо-│      │        │       │      │        │        │          │
│тка        │      │        │       │      │        │        │          │
│           │      │        │       │      │        │        │          │
│контактное │      │        │       │      │        │        │          │
│копирование│   -  │   +    │   -   │   -  │   -    │   -    │    -     │
│           │      │        │       │      │        │        │          │
│Электрофо- │      │        │       │      │        │        │          │
│токопирова-│      │        │       │      │        │        │          │
│ние (элект-│      │        │       │      │        │        │          │
│рография)  │      │        │       │      │        │        │          │
│ксерокс,   │      │        │       │      │        │        │          │
│канон      │   +  │   +    │   -   │   -  │   -    │   -    │    -     │
│МВ, др.    │   -  │   -    │   -   │   -  │   -    │   -    │    -     │
│эра, рам   │   +  │   +    │   -   │   -  │   -    │   -    │    -     │
│           │      │        │       │      │        │        │          │
│Полноцвет- │      │        │       │      │        │        │          │
│ные лазер- │      │        │       │      │        │        │          │
│ные копиро-│      │        │       │      │        │        │          │
│вальные ап-│      │        │       │      │        │        │          │
│параты раз-│      │        │       │      │        │        │          │
│личных ма- │      │        │       │      │        │        │          │
│рок, моде- │      │        │       │      │        │        │          │
│лей, типо- │      │        │       │      │        │        │          │
│исполнений │   -  │   -    │   -   │   -  │   -    │   -    │    -     │
│           │      │        │       │      │        │        │          │
│Средства   │      │        │       │      │        │        │          │
│отображения│      │        │       │      │        │        │          │
│и передачи │      │        │       │      │        │        │          │
│информации │   +  │   -    │   -   │   -  │   -    │   -    │    +     │
│           │      │        │       │      │        │        │          │
│Редакцион- │      │        │       │      │        │        │          │
│но-оформи- │      │        │       │      │        │        │          │
│тельское   │      │        │       │      │        │        │          │
│(включая   │      │        │       │      │        │        │          │
│машбюро)   │   -  │   -    │   -   │   -  │   -    │   -    │    +     │
│           │      │        │       │      │        │        │          │
│Брошюровоч-│      │        │       │      │        │        │          │
│переплетное│   -  │   -    │   -   │   -  │   +    │   +    │    +     │
└───────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴────────┴────────┴──────────┘

Приложение 2

Предельно-допустимые концентрации вредных веществ
в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе

┌──┬─────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┐
│NN│Наименование │Воздух рабочей зоны            │ Атмосферный воздух   │
│  │вещества     ├─────┬──────────┬─────┬────────┼──────────────┬───────┤
│  │             │ПДК  │Преимущес-│Класс│Особен- │ПДК           │Класс  │
│  │             │мг/м │твенно аг-│опас-│ности   │мг/м          │опасно-│
│  │             │     │рег.  сос-│ности│действия│              │сти    │
│  │             │     │тояние   в│     │на орга-│              │       │
│  │             │     │условиях  │     │низм    │              │       │
│  │             │     │производс-│     │        │              │       │
│  │             │     │тва       │     │        │              │       │
│  │             │     │          │     │        │              │       │
├──┼─────────────┼─────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼───────┤
│ 1│      2      │  3  │    4     │  5  │   6    │      7       │   8   │
├──┼─────────────┼─────┼──────────┼─────┼────────┼──────────────┼───────┤
│1 │Аммиак       │ 20.0│    п     │  4  │        │ 0.2/0.04     │   4   │
│  │             │     │          │     │        │              │       │
│2 │Азота оксиды │     │          │     │        │              │       │
│  │(в пересчете │     │          │     │        │              │       │
│  │на NО2)      │  5.0│    п     │  3  │    О   │ 0.085/0.04   │   2   │
│  │             │     │          │     │        │              │       │
│3 │Ацетон       │200.0│    п     │  4  │        │ 0.35/0.35    │   4   │
│  │             │     │          │     │        │              │       │
│4 │Водород селе-│     │          │     │        │              │       │
│  │нистый       │  0.2│    п     │  3  │        │      -       │       │
│  │             │     │          │     │        │              │       │
│5 │Стирол       │30/10│    п     │  3  │        │ 0.04/0.002   │   2   │
│  │             │     │          │     │        │              │       │
│6 │Бензин       │100.0│    п     │  4  │        │ 5.0/1.5      │   4   │
│  │             │     │          │     │        │              │       │
│7 │Озон         │  0.1│    п     │  1  │    0   │ 0.16/0.03    │   1   │
│  │             │     │          │     │        │              │       │
│8 │Эпихлоргидрин│  1.0│    п     │  2  │    A   │ 0.2/0.2      │   2   │
│  │             │     │          │     │        │              │       │
│9 │Этилена оксид│  1.0│    п     │  2  │    К   │ 0.3/0.03     │   3   │
│  │             │     │          │     │        │              │       │
│10│Пыль бумажная│     │          │     │        │              │       │
│  │(с примесью  │     │          │     │        │              │       │
│  │диоксида     │  6.0│    а     │  4  │    А, Ф│ 0,1 ОБУВ     │       │
│  │кремния менее│     │          │     │        │              │       │
│  │2%)          │     │          │     │        │              │       │
│  │(с примесью  │     │          │     │        │              │       │
│  │диоксида     │  4.0│    а     │  4  │    А, Ф│              │       │
│  │кремния от   │     │          │     │        │              │       │
│  │2 до 10%)    │     │          │     │        │              │       │
│  │(с примесью  │     │          │     │        │              │       │
│  │диоксида     │     │          │     │        │              │       │
│  │кремния      │     │          │     │        │              │       │
│  │             │     │          │     │    А, Ф│              │       │
└──┴─────────────┴─────┴──────────┴─────┴────────┴──────────────┴───────┘

Приложение N 3

Нормативы уровней искусственной освещенности

┌───┬───────────────────────┬─────────┬─────┬───────────────────┬───────┐
│NN │Наименование отделений,│Плоскость│Раз- │Наименьшая искус-  │Приме- │
│   │участков, оборудования │нормиро- │ряд, │ственная освещен-  │чание  │
│   │                       │вания об-│под- │ность рабочих по-  │       │
│   │                       │ществен- │раз- │верхностей         │       │
│   │                       │ности    │ряд  ├─────────────┬─────┤       │
│   │                       │(измере- │зри- │Комбин.освещ.│Общее│       │
│   │                       │ния)     │тель-├─────┬───────┤осве-│       │
│   │                       │         │ных  │Всего│От общ.│щение│       │
│   │                       │         │работ│     │       │     │       │
├───┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│  1│          2            │    3    │  4  │  5  │    6  │   7 │   8   │
├───┼───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼───────┼─────┼───────┤
│1  │Редакционно-оформитель-│         │     │     │       │     │       │
│   │ское отделение         │         │     │     │       │     │       │
│   │                       │         │     │     │       │     │       │
│1.1│Участок наборно-пишущих│Г-0,8 м  │ 4б  │500ЛК│300ЛК  │400ЛК│       │
│   │машин                  │от пола  │     │     │       │     │       │
│   │                       │         │     │     │       │     │       │
│1.2│Стол корректора        │наклонная│ 3в  │5750К│200ЛК  │300ЛК│       │
│   │                       │плоскость│     │     │       │     │       │
│   │                       │стола    │     │     │       │     │       │
│   │                       │         │     │     │       │     │       │
│2. │Зона обслуживания копи-│Г-0,8 м  │ 4г  │  -  │  -    │300ЛК│Для    │
│   │ровально-множительной  │от пола  │     │     │       │     │цветно-│
│   │техники различных видов│         │     │     │       │     │го ко- │
│   │                       │         │     │     │       │     │пирова-│
│   │                       │         │     │     │       │     │ния ис-│
│   │                       │         │     │     │       │     │пользо-│
│   │                       │         │     │     │       │     │вать   │
│   │                       │         │     │     │       │     │       │
│3. │Брошюровочно-переплет- │Г-0,8 м  │ 4г  │  -  │  -    │200ЛК│       │
│   │ное отделение          │от пола  │     │     │       │     │       │
│   │                       │         │     │     │       │     │       │
│4. │Складские помещения    │         │     │     │       │     │       │
│   │                       │         │     │     │       │     │       │
│4.1│Склад материалов (кис- │Г-0,8 м  │ 8б  │  -  │  -    │75ЛК │       │
│   │лот, щелочей и т.д.)   │от пола  │     │     │       │     │       │
│   │                       │         │     │     │       │     │       │
│4.2│Склад бумаги           │Г-0,8 м  │ 8в  │  -  │  -    │50ЛК │       │
│   │                       │от пола  │     │     │       │     │       │
└───┴───────────────────────┴─────────┴─────┴─────┴───────┴─────┴───────┘

Приложение N 4

Рекомендуемые типы местных вытяжных устройств

┌────────────────┬───────┬────────────┬──────────────┬──────┬───────────┐
│Наименование    │Тип,   │Выделяющие- │Конструкция и │Кол-во│Примечание │
│оборудования    │марка  │ся вредности│характеристика│удаля-│           │
│                │       │            │отсоса        │емого │           │
│                │       │            │              │возду-│           │
│                │       │            │              │ха    │           │
│                │       │            │              │кбм/ч │           │
├────────────────┼───────┼────────────┼──────────────┼──────┼───────────┤
│Цветокопироваль-│СКА    │Тепловыде-  │Встроенная ве-│500   │По паспорту│
│ный аппарат     │       │ления, пары │нтиляционная  │      │           │
│                │       │аммиака,    │система.      │      │           │
│                │       │озона       │Щелевой отсос │600   │           │
│                │       │            │1100х100 мм у │      │           │
│                │       │            │выхода свето- │      │           │
│                │       │            │копий из ма-  │      │           │
│                │       │            │шин           │      │           │
│                │       │            │              │      │           │
│Отдельно стоя-  │ СКА   │Пары аммиа- │Отсос через   │800   │           │
│щий проявочный  │       │ка          │дверцу        │      │           │
│шкаф (для  неко-│       │            │800х200 мм    │      │           │
│торых типов све-│       │            │V=0,5 м/с     │      │           │
│токопированных  │       │            │              │      │           │
│аппаратов)      │       │            │              │      │           │
│                │       │            │              │      │           │
│Шкаф для прове- │       │Пары аммиа- │Отсос через   │700   │           │
│тривания и хра- │       │ка          │дверцу        │550   │           │
│нения светоко-  │       │            │1000х650мм    │      │           │
│пий             │       │            │V=0,3 м/с     │      │           │
│                │       │            │              │      │           │
│Электрофотогра- │ ЭР    │Тепловыде-  │Встроенная ве-│1000  │           │
│фический рота-  │ 600К  │ления, пары │нтиляционная  │      │           │
│ционный аппарат │       │озона, пыль │система       │      │           │
│                │       │            │              │      │           │
│То же           │ ЭР    │То же       │То же         │750   │           │
│                │ 420   │            │              │      │           │
│                │ ЭР    │            │              │      │           │
│                │ 300К  │То же       │То же         │500   │           │
│                │       │            │              │      │           │
│Стол для приго- │       │            │              │      │           │
│товления прояв- │ То же │Пыль крася- │Зонт 600х600  │      │           │
│ляющей смеси и  │       │щего порош- │с отсосами с  │      │           │
│чистка фильтров │       │ка          │3х сторон     │      │           │
│электрофотогра- │       │            │Зонт по типу  │      │           │
│фических аппара-│       │            │укрытия       │      │           │
│тов             │       │            │              │      │           │
│                │       │            │              │      │           │
│Элестрографичес-│       │            │              │      │           │
│кий аппарат     │ Типа  │            │              │      │           │
│а) процессор    │ ЭП12РМ│            │Двусторонний  │      │Подвижность│
│                │       │Пары озона  │боковой отсос │300   │воздуха в  │
│                │       │пыль        │с щелевидными │      │рабочей зо-│
│                │       │            │отверстиями   │      │не перед   │
│                │       │            │              │      │процессором│
│                │       │            │              │      │не более   │
│                │       │            │              │      │0,2 м/с    │
│                │       │            │              │      │           │
│б) камера хими- │       │Пары        │Вытяжной шкаф │      │Вентилятор │
│ческого закреп- │       │ацетона     │с проемом     │200   │и регулиру-│
│ления, устанав- │       │            │1000х400мм    │      │ющая арма- │
│ливаемая в вы-  │       │V = 1,0 м/с │              │      │тура во    │
│тяжном шкафу    │       │            │              │      │взрывобезо-│
│                │       │            │              │      │пасном ис- │
│                │       │            │              │      │полнении   │
│                │       │            │              │      │           │
│Электролизный   │ Типа  │Пары серо-  │Зонт укрытие  │900   │           │
│аппарат для ге- │ М-2   │водорода,   │600х600       │      │           │
│нерации Ag      │       │фиксажных   │              │      │           │
│                │       │растворов   │              │      │           │
│                │       │            │              │      │           │
│Клееварка       │       │Пары от     │Зонт укрытие  │300   │           │
│                │       │столярного  │400х600       │      │           │
│                │       │клея, декст-│              │      │           │
│                │       │рина, теп-  │              │      │           │
│                │       │ловыделен.  │              │      │           │
└────────────────┴───────┴────────────┴──────────────┴──────┴───────────┘

Приложение 5

Перечень методик измерения содержания вредных веществ
в воздухе рабочей зоны

┌──┬────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────┐
│NN│Определяемый│Обознач.   │         Наименование методики             │
│п/│ингредиент  │методики   │                                           │
│п │            │           │                                           │
├──┼────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────────┤
│1 │Азота оксиды│Вып 1-5    │Методические указания на фотометрическое   │
│  │(в пересчете│МУ 1638-77 │определение двуокиси азота в воздухе.      │
│  │на NO2)     │           │                                           │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып. 9     │Методические указания по фотометрическому  │
│  │            │МУ 4187-86 │измерению концентрации оксида и диоксида   │
│  │            │           │азота в воздухе рабочей зоны               │
│  │            │           │                                           │
│  │            │МУ 4945-88 │Методические указания по определению вред- │
│  │            │           │ных веществ в сварочном аэрозоле (тв.фаза и│
│  │            │           │газы)  1. Фотометрические методы           │
│  │            │           │- Измерение концентраций оксидов азота (II)│
│  │            │           │и (IV).                                    │
│  │            │           │                                           │
│2 │Озон        │Вып. 1-5   │Методические указания на фотометрическое   │
│  │            │МУ 1639-77 │определение озона в воздухе.               │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып. 18    │Методические указания по фотометрическому  │
│  │            │МУ 2732-83 │определению озона в воздухе.               │
│  │            │           │                                           │
│  │            │МУ 4945-88 │Методические указания по определению вред- │
│  │            │           │ных веществ в сварочном аэрозоле (твердая  │
│  │            │           │фаза и газы). 3.1. Фотометрические методы. │
│  │            │           │Измерение концентрации озона. Метод 1.     │
│  │            │           │Метод 2.                                   │
│  │            │           │                                           │
│3 │Эпихлоргид- │Вып 1-5    │Методические указания на фотометрическое   │
│  │рин         │МУ 1707-77 │определение эпихлоргидрина в воздухе.      │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып 18     │Методические указания по газохроматографи- │
│  │            │МУ 2715-83 │ческому определению эпихлоргидрина в воз-  │
│  │            │           │духе                                       │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып 22     │Методические указания по газохроматографи- │
│  │            │МУ 4533-87 │ческому измерению концентраций эпихлоргид- │
│  │            │           │рина в воздухе рабочей зоны.               │
│  │            │           │                                           │
│4 │Пыль преиму-│МУ 4436-87 │Методические указания. Измерение концентра-│
│  │щественно   │           │ций аэрозолей преимущественно фиброгенного │
│  │фиброгенного│           │действия.                                  │
│  │действия    │           │                                           │
│  │            │           │                                           │
│5 │Ацетон      │Вып 1-5    │Методические указания на фотометрическое   │
│  │            │МУ 1648-77 │определение ацетона в воздухе.             │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып. 9     │Методические указания по газохроматографи- │
│  │            │МУ 4166-86 │ческому измерению концентраций ацетона, ди-│
│  │            │           │хлорметана, дихлорэтана, трихлорэтилена,   │
│  │            │           │бензола в воздухе рабочей зоны             │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып. 9     │Методические указания по газохроматографи- │
│  │            │МУ 4168-86 │ческому измерению концентраций бензола, то-│
│  │            │           │луола, о-,п,-,м- ксилола, этилбензола, аце-│
│  │            │           │тона, циклогексана, этилацетата и бутилово-│
│  │            │           │го спирта в воздухе рабочей зоны.          │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып. 9     │Методические указания по газохроматографи- │
│  │            │МУ 4203-86 │ческому измерению концентраций ацетона,    │
│  │            │           │изопропилбензола, А-метилстирола в воздухе │
│  │            │           │рабочей зоны.                              │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып. 12    │Методические указания по газохроматографи- │
│  │            │(доп. пере-│ческому измерению концентраций растворите- │
│  │            │работ.)    │лей, красок, эмалей (ацетона, бензола, бу- │
│  │            │МУ 5912-91 │тилацетата, ксилола, толуола, циклогексано-│
│  │            │           │на, этилацетата) в воздухе рабочей зоны.   │
│  │            │           │                                           │
│6 │Аммиак      │Вып. 1-5   │Методические указания на фотометрическое   │
│  │            │МУ 1637-77 │определение аммиака в воздухе              │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып. 22    │Методические указания по ионометрическому  │
│  │            │МУ 4471-87 │измерению концентраций аммиака в воздухе   │
│  │            │           │рабочей зоны.                              │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып. 32/1  │Методические указания по фотометрическому  │
│  │            │МУ 4785-88 │измерению концентраций аммиака и формальде-│
│  │            │           │гида при совместном присутствии в воздухе  │
│  │            │           │рабочей зоны.                              │
│  │            │           │                                           │
│7 │Бензин      │Вып. 9     │Методические указания по газохроматографи- │
│  │            │МУ 4167-86 │ческому измерению концентраций бензина, бе-│
│  │            │           │нзола,  толуола,  стирола,  псевдокумола  в│
│  │            │           │воздухе рабочей зоны.                      │
│  │            │           │                                           │
│8 │Стирол      │Вып. 9     │Методические указания по полярографическому│
│  │            │МУ 4191-86 │измерению концентраций стирола в воздухе   │
│  │            │           │рабочей зоны.                              │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып. 9     │Методические указания по газохроматографи- │
│  │            │МУ 4167-86 │ческому измерению концентраций бензина, бе-│
│  │            │           │нзола, толуола, этилбензола, о,м,п-ксилола,│
│  │            │           │стирола, псевдокумола в воздухе раб. зоны. │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып. 13    │Методические указания на газохроматографи- │
│  │            │МУ 1493-76 │ческое определение бензола, толуола, орто-,│
│  │            │           │мета-, пара-ксилола, стирола, метилмеркап- │
│  │            │           │тана в воздухе.                            │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып. 15    │Методические указания на хроматографическое│
│  │            │МУ 1993-79 │определение стирола в воздухе.             │
│  │            │           │                                           │
│  │            │Вып. 23    │Методические указания по газохроматографи- │
│  │            │МУ 4759-88 │ческому измерению концентраций стирола в   │
│  │            │           │воздухе рабочей зоны.                      │
│  │            │           │                                           │
│9 │Этилена     │Вып. 1-5   │Методические указания на фотометрическое   │
│  │оксид       │МУ 1682-77 │определение окиси этилена в воздухе.       │
│  │            │Вып. 23    │Методические указания по газохроматографи- │
│  │            │МУ 4752-88 │ческому измерению концентраций оксида эти- │
│  │            │           │лена в воздухе рабочей зоны.               │
│  │            │           │                                           │
│10│Кремния     │МУ 2391-81 │Методические указания по определению свобо-│
│  │диоксид     │МЗ         │дной двуокиси кремния  в  некоторых   видах│
│  │            │           │пыли.                                      │
│  │            │           │                                           │
│11│Селеноводо- │Вып. 25    │Методические указания по фотометрическому  │
│  │род         │МУ 4927-88 │измерению концентрации селеноводорода в    │
│  │            │МЗ         │воздухе рабочей зоны.                      │
└──┴────────────┴───────────┴───────────────────────────────────────────┘

* Примечание: Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны можно проводить по другим действующим методикам, утвержденным в установленном порядке, а также с помощью газоанализаторов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 12.1.005-88 в части чувствительности средства измерения, избирательности метода, суммарной погрешности измерения. Кроме того, применяемые газоанализаторы должны пройти метрологическую аттестацию и быть внесены в Госреестр Госстандарта РФ.

Приложение 6

Перечень нормативных документов на методики выполнения
измерений производственного шума, вибрации,
освещенности рабочих мест

┌───┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│N  │Обозначение НД        │         Наименование НД                    │
│п/ │                      │                                            │
│п  │                      │                                            │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│1. │ГОСТ 12.1.050-86      │ССБТ. Методы измерений шума на рабочих      │
│   │                      │местах                                      │
│   │                      │                                            │
│2. │МР N 2908-08 МЗ СССР  │Методические рекомендации по дозной оценке  │
│   │                      │производственных шумов                      │
│   │                      │                                            │
│3. │ГОСТ 12.1.012-90      │ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие тре- │
│   │                      │бования                                     │
│   │                      │                                            │
│4. │МУ N 3911-85          │Методические указания по проведению измере- │
│   │                      │ний и гигиенической оценке производственных │
│   │                      │вибраций                                    │
│   │                      │                                            │
│5. │СанПиН 2.2.4.548-96   │Гигиенические требования к микроклимату про-│
│   │ГКСЭН России          │изводственных помещений                     │
│   │                      │                                            │
│6. │Р 2.2.013-94          │Гигиенические критерии оценки условий труда │
│   │ГКСЭН России          │по показателям вредности и опасности  факто-│
│   │                      │ров производственной среды, тяжести и напря-│
│   │                      │женности трудового процесса                 │
│   │                      │                                            │
│7. │ГОСТ 24940-97         │Здания и сооружения. Методы измерения осве- │
│   │                      │щенности                                    │

По-видимому, в тексте документа допущена опечатка, шифр вышеупомянутого стандарта ГОСТ 24940-96

│8. │МУ N 1322-75          │Методические указания по проведению преду-  │
│   │МЗ СССР               │предительного и текущего надзора за искус-  │
│   │                      │ственным освещением на промышленных предпри-│
│   │                      │ятиях                                       │
│   │                      │                                            │
│9. │СНиП 23-05-95         │Строительные нормы и правила. Естественное и│
│   │N 18-78               │искусственное освещение                     │
│   │Минстрой России       │                                            │
│   │                      │                                            │
│10.│СН 4557-88            │Санитарные нормы ультрафиолетового излучения│
│   │МЗ СССР               │в производственных помещениях               │
└───┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Приложение 7

Средства измерений, рекомендуемые для проведения инструментального
контроля факторов производственной среды при оценке условий труда

┌─────┬────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬───────────┐
│NN   │Наимено-│Краткая техниче-     │Назначение            │Адрес изго-│
│п/п  │вание   │ская хар-ка          │                      │товителя   │
│     │(тип,   ├──────┬────────┬─────┤                      │           │
│     │модель) │Диапа-│Питание │Масса│                      │           │
│     │Средства│зон   │        │     │                      │           │
│     │измере- │изме- │        │     │                      │           │
│     │ния     │рений │        │     │                      │           │
├─────┼────────┼──────┼────────┼─────┼──────────────────────┼───────────┤
│  1  │    2   │   3  │    4   │  5  │          6           │     7     │
├─────┴────────┴──────┴────────┴─────┴──────────────────────┴───────────┤
│                         1. Физические факторы                         │
│          1.1. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия          │
│                                                                       │
│1.1.1│Концент-│0,1-  │ЭС-220В,│ 4,5 │Автоматическое измере-│190000, г. │
│     │ратомеры│100   │50 Гц   │     │ние максимально-разо- │С-Петер-   │
│     │радиои- │мг/м  │        │     │вых (МРК) и средне-   │бург, ул.  │
│     │зотопные│      │        │     │сменных концентраций  │Б.Морская, │
│     │"Прима" │      │        │     │(ССК) пыли в воздухе  │67, ГААП,  │
│     │        │      │        │     │рабочей зоны с цифро- │каф.охраны │
│     │        │      │        │     │вой индикацией резуль-│труда      │
│     │        │      │        │     │татов измерения. Кол- │           │
│     │        │      │        │     │во измерений в автома-│           │
│     │        │      │        │     │тическом режиме - 4.  │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │Модель -│      │        │     │                      │           │
│     │01      │      │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │Модель- │0,05- │ЭС-220В,│ 4,5 │То же                 │То же      │
│     │03      │100   │50 Гц;  │     │Количество замеров в  │           │
│     │        │мг/м  │Ав-12В; │     │автоматическом режиме │           │
│     │        │      │27В     │     │- 1000                │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.1.2│Радиои- │      │        │     │                      │           │
│     │зотопные│      │        │     │                      │           │
│     │концент-│      │        │     │                      │           │
│     │ратомеры│      │        │     │                      │           │
│     │пыли    │      │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │Модель  │0,5-  │АВ, АК, │ 2,2 │Автоматическое измере-│111020, Мо-│
│     │РКП-11  │200   │ЗУ      │     │ние МРК, ССК в воздухе│сква, Крю- │
│     │        │мг/м  │10 ВТ   │     │рабочей зоны с цифро- │ковский ту-│
│     │        │      │        │     │вой индикацией резуль-│пик 4 и    │
│     │        │      │        │     │татов измерений       │ПКОП РАН   │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.1.3│Автома- │6-20  │эс-220  │0,7 с│Отбор проб воздуха ра-│190000, г. │
│     │тический│л/мин │(36)    │бло- │бочей зоны для измере-│С-Петер-   │
│     │однока- │      │В,50 Гц;│ком  │ний МРК, ССК пыли пря-│бург, ул.  │
│     │нальный │      │постоян-│пита-│мым методом, отбора   │Б.Морская, │
│     │пробоот-│      │ный ток │ния -│проб воздуха для изме-│67, ГААП,  │
│     │борник  │      │- 25 Вт,│3,5  │рения содержания паров│каф.охраны │
│     │АПП-6-1 │      │АК, ЗУ  │     │вредных веществ с под-│труда      │
│     │(базовый│      │        │     │ключением поглотителя.│           │
│     │вариант)│      │        │     │Программирование объе-│           │
│     │        │      │        │     │ма пробы.             │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │Модифи- │   -  │    -   │ -   │Дополнительный индика-│           │
│     │кации:  │      │        │     │тор объема, позволяю- │           │
│     │ПП-6-1. │      │        │     │щий дистанционно конт-│           │
│     │01      │      │        │     │ролировать его текущее│           │
│     │        │      │        │     │значение при отборе   │           │
│     │        │      │        │     │пробы в труднодоступ- │           │
│     │        │      │        │     │ном месте.            │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │ПП-6-1. │   -  │    -   │  -  │Таймер, позволяющий   │           │
│     │02      │      │        │     │включать пробоотборник│           │
│     │        │      │        │     │в заранее установлен- │           │
│     │        │      │        │     │ное время.            │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │ПП-6-1. │   -  │    -   │  -  │Определение средне-   │           │
│     │03      │      │        │     │сменных или среднесу- │           │
│     │        │      │        │     │точных концентраций   │           │
│     │        │      │        │     │вредных веществ. Поми-│           │
│     │        │      │        │     │мо таймера имеет  уст-│           │
│     │        │      │        │     │ройство,    поочередно│           │
│     │        │      │        │     │включающее один из 2- │           │
│     │        │      │        │     │ух пробоотборников.   │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │ПП-6-1. │   -  │    -   │  -  │Автоматическая устано-│           │
│     │06      │      │        │     │вка продолжительности │           │
│     │        │      │        │     │пробоотбора; объем    │           │
│     │        │      │        │     │пробы, текущее значе- │           │
│     │        │      │        │     │ние расхода воздуха   │           │
│     │        │      │        │     │проецируется на табло.│           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.1.4│Двухка- │75-100│ЭК-220В │ 3,5 │Для отбора РК, МРК,   │Тот же     │
│     │нальный │л/мин │50 Гц;  │     │ССК                   │           │
│     │пробоот-│      │до 120 В│     │вредных веществ, при- │           │
│     │борник  │      │пост.ток│     │сутствующих в малых   │           │
│     │ПП-7-2  │      │- 12 В  │     │количествах в воздухе │           │
│     │        │      │        │     │рабочей зоны          │           │
│1.1.5│Четырех-│0,2-1 │ЭС-220В;│ 5,0 │Отбор проб воздуха при│Тот же     │
│     │каналь- │(2 ка-│50 Гц;  │     │одновременном его кон-│           │
│     │ный про-│нала) │пост.ток│     │троле за аэрозольным и│           │
│     │боотбор-│      │- 12В   │     │газовым загрязнениями │           │
│     │ник ПП- │1-20  │        │     │(РК, МРК, ССК)        │           │
│     │3-4; Мо-│или   │        │     │                      │           │
│     │дифика- │2-40  │        │     │                      │           │
│     │ции:    │(2 ка-│        │     │                      │           │
│     │ПП-3-4. │нала) │        │     │                      │           │
│     │01      │л/мин │        │     │                      │           │
│     │ПП-3-4. │      │        │     │                      │           │
│     │02      │      │        │     │                      │           │
│     │ПП-3-4. │      │        │     │                      │           │
│     │03      │      │        │     │                      │           │
│     │ПП-3-4. │      │        │     │                      │           │
│     │04      │      │        │     │                      │           │
│     │ПП-3-4. │      │        │     │                      │           │
│     │05      │      │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.1.6│Дозиметр│0,1-  │АВ, АК, │0,45 │Определение средне-   │111020, Мо-│
│     │пыл П-1 │1,0   │ЗУ      │     │сменных, а также мак- │сква, Крю- │
│     │(индиви-│л/мин │        │     │симально-разовых кон- │ковский ту-│
│     │дуаль-  │      │        │     │центраций в зоне дыха-│пик, дом 4,│
│     │ный)    │      │        │     │ния при запыленности  │ИПКОН РАН  │
│     │        │      │        │     │воздуха более 35 г/м. │           │
│     │        │      │        │     │Исполнение взрывобезо-│           │
│     │        │      │        │     │пасности.             │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.1.7│Пробоот-│4-8   │АВ, АК, │2,6  │То же                 │То же      │
│     │борник  │л/мин │ЗУ      │     │                      │           │
│     │ПН  (ин-│      │        │     │                      │           │
│     │дивиду- │      │        │     │                      │           │
│     │альный) │      │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.1.8│Аспира- │5-20  │АВ, АК, │9,0  │Отбор проб воздуха для│           │
│     │тор П-1 │л/мин │ЗУ, ЭС  │без  │определения РК, МРК,  │           │
│     │        │      │220В,   │батар│ССК в воздухе рабочей │           │
│     │        │      │50 Гц   │5,7  │зоны. Таймер от 1 до  │           │
│     │        │      │        │     │30 мин. Два канала.   │           │
│     │        │      │        │     │При параллельном сое- │           │
│     │        │      │        │     │динении производитель-│           │
│     │        │      │        │     │ность суммируется.    │           │
│                                                                       │
│                           1.2. Шум и вибрация                         │
│                                                                       │
│1.2.1│Шумомер │25-130│АВ, Б   │0,5  │Измерение уровня звука│347900, г. │
│     │малога- │дБ    │3-2, 2В │     │                      │Таганрог   │
│     │баритный│      │        │     │                      │Биржевой   │
│     │ВШМ-201 │      │        │     │                      │спуск, 8   │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.2.2│Шумовиб-│20-170│АВ, Б   │1,5  │Измерение эквивалент- │194100,    │
│     │роинтег-│дБ    │ЭС-220 В│     │ных уровней непостоян-│г.Санкт-Пе-│
│     │ратор   │      │30 Гц   │     │ных шумов и локальной │тербург,   │
│     │логариф-│      │        │     │вибрации. Измерение   │Новолитов- │
│     │мирующий│      │        │     │шума, инфразвука, об- │ская ул.,  │
│     │ШВИЛ-001│      │        │     │щей и локальной вибра-│д.15       │
│     │        │      │        │     │ции                   │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.2.3│Измери- │22-140│  -"-   │ -"- │       -"-            │347900, г. │
│     │тель шу-│дБ    │        │     │                      │Таганрог   │
│     │ма и ви-│      │        │     │                      │Биржевой   │
│     │брации  │      │        │     │                      │спуск, 8   │
│     │ВУВ-003-│      │        │     │                      │           │
│     │М2      │      │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.2.4│Шумомер-│30-140│АВ, АК; │4,0  │Измерение корректиро- │140004, Лю-│
│     │вибро-  │дБ    │10ВТ,   │     │ванных и эквивалентных│берцы-4 ИТД│
│     │метр ин-│      │искробе-│     │уровней шума и вибра- │им.В.А.Ско-│
│     │тегриру-│      │зопасное│     │ции                   │чинского,  │
│     │ющий    │      │исполне-│     │                      │фирма "Ди- │
│     │ШВИ     │      │ние     │     │                      │намик"     │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.2.5│Аппара- │7-150 │АВ, Б   │     │Измерение инфразвука, │Представи- │
│     │тура фи-│дБ    │        │     │шума постоянного и не-│тельство   │
│     │рмы     │      │        │     │постоянного, общей и  │фирмы      │
│     │"Брюль и│      │        │     │локальной вибрации,   │"Брюль и   │
│     │Кьер",  │      │        │     │эквивалентного уровня │Кьер"      │
│     │Дания   │      │        │     │доз                   │103287, Мо-│
│     │        │      │        │     │                      │сква, Лени-│
│     │        │      │        │     │                      │нградский  │
│     │        │      │        │     │                      │пр         │
│                                                                       │
│                      1.3. Микроклимат пропомещений                    │
│                                                                       │
│1.3.1│Психро- │-30   │МР      │1,1  │Измерение температуры │241000, г. │
│     │метры   │+50 С │        │     │и относительной влаж- │Смоленск,  │
│     │Аспира- │10-100│        │     │ности воздуха.        │Сафоновский│
│     │ционные │%     │        │     │                      │з-д "Гидро-│
│     │МВ-4М   │      │        │     │                      │медприбор" │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │М-34    │-30   │ЭС 220В,│1,2  │То же                 │Тот же     │
│     │        │+50 С │50 Гц   │     │                      │           │
│     │        │10-100│        │     │                      │           │
│     │        │%     │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.3.2│Анемо-  │      │        │     │                      │           │
│     │метр    │      │        │     │                      │           │
│     │Крыльча-│      │        │     │                      │           │
│     │тый     │      │        │     │                      │           │
│     │АСО-3   │0,3-  │АВ, МР  │0,45 │Измерение скорости    │г.Москва,  │
│     │        │5,0   │        │     │движения воздуха      │з-д "Гидро-│
│     │        │м/с   │        │     │                      │медприбор" │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │Чашечный│1,0-  │АВ, МР  │0,4  │То же                 │Тот же     │
│     │С-13    │30,0  │        │     │                      │           │
│     │        │м/с   │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │Катотер-│0,005-│АВ, МР  │0,05 │То же                 │193036, г. │
│     │мометр  │2,0   │        │     │                      │С-Петербург│
│     │шаровой │м/с   │        │     │                      │2-я Совет- │
│     │        │      │        │     │                      │ская, 4    │
│     │        │      │        │     │                      │Мастерские │
│     │        │      │        │     │                      │НИИ ГТ и ПЗ│
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │Термоа- │0,1-  │ав, б   │0,9  │То же                 │197022, г. │
│     │немометр│2,0   │        │     │                      │С-Петербург│
│     │ТАМ-1   │м/сек │        │     │                      │п/я В-8354 │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.3.3│Шаровой │0-50 С│мр      │ -   │Оценка совместного    │103767,    │
│     │термо-  │30-100│        │     │действия параметров   │Москва, ул.│
│     │метр тип│С     │        │     │микроклимата (темпера-│Петровка,  │
│     │90      │      │        │     │туры, скорости движе- │27 Центр   │
│     │        │      │        │     │ния воздуха, теплового│"Выставка- │
│     │        │      │        │     │излучения)            │Сервис"    │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.3.4│Актино- │      │        │     │                      │           │
│     │метры   │      │        │     │                      │           │
│     │Инспек- │350-  │ав, мр  │1,0  │Измерение теплового   │193036, г. │
│     │торский │1400  │        │     │излучения             │С-Петер-   │
│     │        │вт/м  │        │     │                      │бург,   2-я│
│     │        │0,5-  │        │     │                      │Советская  │
│     │        │2,0   │        │     │                      │ул., 4     │
│     │        │ккал/ │        │     │                      │           │
│     │        │смми  │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │Инспек- │140-  │ав, мр  │1,0  │То же                 │Тот же     │
│     │торск.  │3500  │        │     │                      │           │
│     │соверше-│вт/м  │        │     │                      │           │
│     │нство-  │0,2-  │        │     │                      │           │
│     │ванной  │5,0   │        │     │                      │           │
│     │модифи- │ккал/ │        │     │                      │           │
│     │кации   │смми  │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│     │Средство│10-   │ав, б   │1,9  │То же                 │Подготовлен│
│     │измере- │7000  │        │     │                      │к серийному│
│     │ния ин- │вт/м  │        │     │                      │выпуску НПО│
│     │тенсив- │      │        │     │                      │"Химмаштех-│
│     │ности   │      │        │     │                      │нология"   │
│     │теплово-│      │        │     │                      │125212, Мо-│
│     │го облу-│      │        │     │                      │сква, ул.  │
│     │чения   │      │        │     │                      │Выборгская │
│     │ИМО-5   │      │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.3.5│Микроте-│10-40 │ав, б   │2,0  │Определение температу-│г.С-Петер- │
│     │рмометр │С     │        │     │ры поверхности        │бург, ул.  │
│     │МТ-57М  │      │        │     │                      │Салтыкова- │
│     │        │      │        │     │                      │Щедрина, 14│
│     │        │      │        │     │                      │Мастерские │
│     │        │      │        │     │                      │ГИДУВ      │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.3.6│Монитор │20-120│ав, б   │6,0  │Интегральная оценка   │Представи- │
│     │тепловой│С     │        │     │тепловой нагрузки сре-│тельство   │
│     │нагр-и  │      │        │     │ды с повышенной темпе-│ф. "Брюль и│
│     │мод.1219│      │        │     │ратурой WRGN - индекс │Къер"      │
│     │пр-ль   │      │        │     │                      │103287, Мо-│
│     │"Брюль и│      │        │     │                      │сква, Лени-│
│     │Кьер",  │      │        │     │                      │нградский  │
│     │Дания   │      │        │     │                      │пр., д.63/2│
│     │        │      │        │     │                      │офис 232   │
│                                                                       │
│                      1.4. Световая среда                              │
│                                                                       │
│1.4.1│Люксметр│5-    │ав      │2,0  │Для измерения уровней │157330, г. │
│     │тип     │100000│        │     │искусственной освещен-│Нея, Кост- │
│     │Ю-116   │Лк    │        │     │ности рабочих мест,   │ромская    │
│     │        │      │        │     │КЕО                   │обл., ул.  │
│     │        │      │        │     │                      │МП "Вибра- │
│     │        │      │        │     │                      │тор"       │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.4.2│Люксметр│0,1-  │ав      │2,0  │То же                 │Тот же     │
│     │тип     │100000│        │     │                      │           │
│     │Ю-117   │Лк    │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.4.3│Люксметр│0,1-  │ав, 220В│0,6  │То же                 │113184,    │
│     │тип     │100000│50 Гц   │     │                      │Москва, ул.│
│     │"Кварц- │Лк    │        │     │                      │Землячки,  │
│     │21"     │      │        │     │                      │24         │
│     │        │      │        │     │                      │НПЖГП "Спе-│
│     │        │      │        │     │                      │ктрон"     │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.4.4│Люксметр│1,0-  │ав      │0,6  │То же                 │Тот же     │
│     │"Аргус- │200000│        │     │                      │           │
│     │01"     │Лк    │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.4.5│Спектро-│0,22- │ЭС-220В,│2,0  │Измерение ультрафиоле-│125040, Мо-│
│     │радио-  │10,0  │50 Гц;  │     │товой радиации в зонах│сква, ул.  │
│     │метр    │мкм   │ав      │     │А, В, С               │Скаковая,  │
│     │СРП-86  │0,01- │        │     │                      │36 КБ "Ин- │
│     │        │2000  │        │     │                      │форматика" │
│     │        │вт/м  │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.4.6│Радио-  │0,315-│   -    │0,6  │Измерение ультрафиоле-│113184,    │
│     │метр    │0,4   │        │     │товой радиации в зонах│Москва, ул.│
│     │УФ-А    │мкм   │        │     │А                     │Землячки,  │
│     │"Аргус- │0,1-20│        │     │                      │24         │
│     │04"     │вт/м  │        │     │                      │НПЖГП "Спе-│
│     │        │      │        │     │                      │ктрон"     │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.4.7│Радио-  │0,28- │   -    │0,6  │Измерение ультрафиоле-│Тот же     │
│     │метр    │0,31  │        │     │товой радиации в зонах│           │
│     │УФ-В    │мкм   │        │     │В                     │           │
│     │"Аргус- │0,01- │        │     │                      │           │
│     │05"     │20    │        │     │                      │           │
│     │        │вт/м  │        │     │                      │           │
│     │        │      │        │     │                      │           │
│1.4.8│Радио-  │0,2-  │   -    │0,6  │Измерение ультрафиоле-│Тот же     │
│     │метр    │0,280 │        │     │товой радиации в зонах│           │
│     │УФ-С    │мкм   │        │     │С                     │           │
│     │"Аргус- │0,001-│        │     │                      │           │
│     │06"     │2,0   │        │     │                      │           │
│     │        │вт/м  │        │     │                      │           │
└─────┴────────┴──────┴────────┴─────┴──────────────────────┴───────────┘