Оборудование мастерских и его размещение

Главное требование, предъявляемое к оборудованию учебных мастерских,— соответствие учебным программам, современная конструкция, универсальность, экономичности с точки зрения расхода энергии, относительно невысокая стоимость, сравнительно небольшие габариты и вес, удобство в эксплуатации и обслуживании, обеспечение техники безопасности. Не менее важно также, чтобы оборудование отвечало уровню технической оснащенности цехов базового предприятия и обеспечивало возможность овладения передовыми методами труда.
Мастерские должны быть оснащены основным и вспомогательным учебно-производственным оборудованием индивидуального и общего пользования, необходимым для выполнения учебно-производственных работ в полном соответствии с требованиями программ производственного обучения, правилами охраны труда и техники безопасности.
Основным учебно-производственным оборудованием индивидуального пользования являются: в мастерских для механической обработки — токарные, фрезерные и другие станки, в слесарной мастерской — верстаки со слесарными тисками и т. д. К вспомогательному учебно-производственному оборудованию общего пользования относятся сверлильные и заточные станки, разметочные и правильные плиты и др.
Типовые нормативы оборудования для учебных мастерских по каждой профессии устанавливаются Государственным комитетом Совета Министров СССР по професионально-техническому образованию. Типы и количество оборудования индивидуального и общего пользования определяются в соответствии с требованиями программ производственного обучения, а также в зависимости от характера выполняемых в мастерских производственных работ.
Количество основного оборудования индивидуального пользования определяется из расчета работы учащихся не более чем в две смены; для каждой профессии должны быть отдельные соответствующим образом оснащенные рабочие места. При чередовании производственного и теоретического обучения через день и односменной работе на одном рабочем месте могут обучаться двое учащихся, а при двухсменной — четверо.
Среднее количество оборудования общего пользования должно составлять примерно 8—10% от всего оборудования индивидуального пользования (станков, верстаков и др.), но при этом обязательно наличие оборудования каждого наименования.
Учебные мастерские оснащаются оборудованием в соответствии с их профилем (слесарным, токарным, фрезерным, шлифовальным) независимо от изделий, изготовляемых в .процессе производственного обучения, а также вспомогательным оборудованием, необходимым для обучения данной профессии (сверлильные, заточные станки, разметочные и правильные плиты и т. д.)
Размещение оборудования в учебных мастерских должно обеспечивать:
•	возможность проведения мастером со своего рабочего места коллективного инструктажа группы и наблюдения за действиями каждого учащегося;
•	наиболее благоприятные и безопасные условия для работы учащихся;
•	удобный доступ со всех сторон к оборудованию при работе, ремонте, а также при транспортировке материалов, деталей и отходов; по ширине проходы между станками или верстаками, где перемещается только работающий, должны быть 0,5—0,8 м, между рядами станков или верстаков — не менее 1,2 м, а проезды для тележек, электрокаров и другого транспорта—не менее 2 м.
Все виды оборудования в опасных местах должны быть ограждены сетками, решетками, кожухами или барьерами.
Размещение учебного оборудования в значительной мере зависит от формы помещения (квадратная, прямоугольная), а также характера оснащения (одно-, двухсветное, комбинированное).
Оборудование в учебной мастерской может устанавливаться фронтально (рис. 1,а) или линейно (рис. 1,6). Наиболее удобна фронтальная расстановка, так как позволяет мастеру наблюдать со своего рабочего места за работой всей группы. Кроме того, при таком размещении оборудования можно лучше использовать естественное освещение.
Расстояние между станками средней группы при фронтальном расположении должно быть не менее 0,5 м, а при линейном — не менее 0,9 м. Если зона рабочего места учащегося сзади ограничена не линией станков, а колоннами или стеной, это расстояние может быть уменьшено до 0,8 м. При установке станков вдоль стен расстояние между задней габаритной дочкой станка и стеной (для станков средней группы) должно быть не менее 0,5 м.
 Эти расстояния иногда недостаточны, и при необходимости их следует увеличивать, чтобы можно было снимать и устанавливать электродвигатели при ремонте и осмотре, открывать шкафы управления и .т. п. Конструктивные и технологические особенности каждого станка должны быть учтены при установке в мастерской.
Станки размещают так, чтобы при естественном освещении свет в рабочую зону падал с правой стороны или спереди и справа. Если предусмотрено местное освещение каждого станка, то можно располагать станки произвольно по отношению к оконным проемам.